|  |
| --- |
| Mise Sur Glace |
| Kevin-Jonathan-Prog-inc  CEGEP Sainte-Foy  **418-555-1234**  **support@KJPinc.com**  KJPinc.com |

Bonjour et bienvenue dans le Merveilleux monde Mise Sur Glace.

Voici le déroulement de la mise en marche de votre produit et les étapes a suivre en cas de problèmes.

Produit :

Voir jpg nommé image produit comme référence;

## Mise en Marche

* Mettre en place votre machine virtuel (<https://www.home-assistant.io/installation/windows>).
* Démarrer votre machine virtuelle.
* Obtenir votre adresse IP avec la commande network info. Il vous faut le IPv4 ex :192.168.12.33.
* Aller sur <http://homeassistant.local:8123> avec votre ordinateur et configurer votre nom d’utilisateur/mot de passe
* Mettre en marche le boitier fourni.
* Aller dans vos réseaux avec votre cellulaire ou ordinateur et sélectionner ConfigurationESP32
* Entrer les données de votre server dans l’onglet “Setup”. Bien vous assurer que la confirmation « Saved » sois affichée (Voir document nommé configuration-wifi-manager pour support).
* Retourner au menu principal avec la flèche de retour (Voir document nommé configuration-wifi-manager pour support).
* Connecter votre appareil a votre wifi dans l’onglet Configure Wifi (Voir document nommé configuration-wifi-manager pour support).
* Aller dans voir site de home assistant et ajouter le addon Mosquitto broker;
* Aller dans devices & services / MQTT configuration et reconfigurer le mqtt avec vos données de server.
* Dans overview, vous pouvez ajouter la carte d’affichage désiré.

## En cas de problème

* Ouvrez le boitier, peser fort sur le bouton rouge(Réinitialisation du data) et sur le bouton noir du esp32(Reset) et refaire la mise en marche.